Постановление Правительства Новосибирской области от 01.07.2014 N 261-п
(ред. от 01.02.2022)
"Об определении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 01.03.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2014 г. N 261-п

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

		Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области
от 30.12.2014 N 552-п, от 24.05.2016 N 149-п, от 20.09.2016 N 279-п,
от 21.06.2017 N 233-п, от 19.12.2017 N 455-п, от 07.08.2018 N 330-п,
от 05.02.2019 N 25-п, от 11.06.2019 N 230-п, от 13.04.2021 N 129-п,
от 01.02.2022 N 24-п)		

В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Законом Новосибирской области от 05.07.2013 N 360-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 19.12.2017 N 455-п)
1. Определить на 2014 год размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, с учетом их типа и этажности (далее - размер предельной стоимости), в соответствии с приложением N 1.
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2014 N 552-п)
1.1. Определить на 2015 - 2016 годы размер предельной стоимости в соответствии с приложением N 2.
(п. 1.1 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2014 N 552-п)
1.2. Определить на 2017 год размер предельной стоимости в соответствии с приложением N 3.
(п. 1.2 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 21.06.2017 N 233-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 19.12.2017 N 455-п, от 07.08.2018 N 330-п)
1.3. Определить на 2018 год размер предельной стоимости в соответствии с приложением N 4.
(п. 1.3 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 19.12.2017 N 455-п; в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 07.08.2018 N 330-п, от 05.02.2019 N 25-п)
1.4. Определить на 2019 год размер предельной стоимости в соответствии с приложением N 5.
(п. 1.4 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 05.02.2019 N 25-п)
1.5. Определить на 2020 - 2022 годы размер предельной стоимости в соответствии с приложением N 6.
(п. 1.5 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 11.06.2019 N 230-п)
2. Размер предельной стоимости включает в себя стоимость всего комплекса действий, мероприятий, связанных с выполнением основных, вспомогательных и сопутствующих этапов услуг и (или) работ по капитальному ремонту.
3. Размер предельной стоимости учитывает затраты на разработку проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение экспертизы проектно-сметной документации, энергетическое обследование многоквартирного дома, проводимое в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", проведение строительного контроля (технического надзора), проведение государственной историко-культурной экспертизы и осуществление авторского надзора при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенными на территории Новосибирской области.
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 21.06.2017 N 233-п)
4. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по технической инвентаризации и паспортизации многоквартирного дома, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, определяется в соответствии с Прейскурантом ставок на работы по паспортизации и плановой технической инвентаризации жилых строений и жилых помещений в Новосибирской области, утвержденным постановлением главы администрации Новосибирской области от 31.01.2001 N 104.
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2014 N 552-п)
5. Размер предельной стоимости используется для:
1) определения затрат на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и расчету Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п;
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 19.12.2017 N 455-п)
2) определения необходимого размера взноса собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;
3) определения размера государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе на предоставление гарантий, поручительств по кредитам или займам (в тех случаях, если соответствующие средства на реализацию указанной поддержки предусмотрены в законе Новосибирской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Семку С.Н.
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 30.12.2014 N 552-п, от 24.05.2016 N 149-п, от 19.12.2017 N 455-п, от 05.02.2019 N 25-п)

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 01.07.2014 N 261-п

РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ
ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СФОРМИРОВАННОГО
ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ, С УЧЕТОМ ИХ ТИПА И ЭТАЖНОСТИ НА 2014 ГОД

		Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области
от 30.12.2014 N 552-п)		

┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│    В ценах по состоянию на 01.01.2014    │                  1 зона                   │                  2 зона                   │                  3 зона                   │                  4 зона                   │                  5 зона                   │                  6 зона                   │                  7 зона                   │
├────────────────────────────────┬─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│  Предельная стоимость услуг и  │   На    │  г. Новосибирск, г. Обь, р.п. Кольцово,   │ г. Бердск, Колыванский район, Искитимский │   Болотнинский район, Каргатский район,   │   Доволенский район, Кочковский район,    │Барабинский район (г. Барабинск), Здвинский│  Венгеровский район, Карасукский район,   │     Баганский район, Купинский район,     │
│  (или) работ по капитальному   │ единицу │            Новосибирский район            │   район (г. Искитим), Мошковский район,   │   Маслянинский район, Ордынский район,    │              Убинский район               │ район, Куйбышевский район (г. Куйбышев),  │      Северный район, Чановский район      │  Кыштовский район, Усть-Таркский район,   │
│       ремонту, в разрезе       │измерения│                                           │             Коченевский район             │    Тогучинский район, Сузунский район,    │                                           │            Краснозерский район            │                                           │       Татарский район (г. Татарск),       │
│   конструктивных элементов,    │         │                                           │                                           │   Черепановский район, Чулымский район    │                                           │                                           │                                           │            Чистоозерный район             │
│   муниципальных образований,   │         ├────────┬────────┬────────────┬────────────┼────────┬────────┬────────────┬────────────┼────────┬────────┬────────────┬────────────┼────────┬────────┬────────────┬────────────┼────────┬────────┬────────────┬────────────┼────────┬────────┬────────────┬────────────┼────────┬────────┬────────────┬────────────┤
│     в рублях с учетом НДС      │         │ 1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│ 1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│ 1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│ 1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│ 1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│ 1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│ 1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│
│                                │         │ (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │ (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │ (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │ (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │ (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │ (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │ (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │
│                                │         │этажный)│этажный)│            │            │этажный)│этажный)│            │            │этажный)│этажный)│            │            │этажный)│этажный)│            │            │этажный)│этажный)│            │            │этажный)│этажный)│            │            │этажный)│этажный)│            │            │
├────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│Ремонт подвальных помещений,    │кв. м    │ 711,91 │ 385,9  │   205,61   │   148,91   │ 740,45 │ 401,67 │   214,22   │   155,15   │ 800,6  │ 435,27 │   232,76   │   168,55   │ 889,82 │ 483,96 │   258,93   │   187,59   │1 026,48│ 557,23 │   297,5    │   215,79   │1 252,71│ 677,13 │   359,71   │   261,45   │1 613,35│ 865,49 │   455,64   │   332,17   │
│относящихся к общему имуществу в│жилой и  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│многоквартирном доме            │нежилой  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│                                │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│                                │дома     │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
├──────────────┬─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│Ремонт крыши  │Железобетонная   │кв. м    │2 754,03│2 860,05│  2 790,67  │  2 720,29  │2 781,34│2 887,6 │  2 817,86  │  2 747,63  │2 845,74│2 952,58│  2 882,29  │  2 812,01  │2 912,99│3 020,49│  2 949,55  │  2 879,26  │2 983,48│3 091,62│  3 019,92  │  2 949,78  │3 064,41│3 173,29│  3 100,65  │  3 030,8   │3 123,74│3 233,19│  3 159,53  │  3 090,31  │
│              │невентилируемая  │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │плоская          │кровли   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │совмещенная      │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │кровля из        │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │рулонных         │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │материалов с     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │утеплением       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Железобетонная   │кв. м    │2 383,49│2 280,46│  2 211,07  │  2 140,69  │2 422,03│2 310,61│  2 240,87  │  2 170,65  │2 498,24│2 375,81│  2 305,52  │  2 235,24  │2 593,2 │2 457,13│  2 386,19  │  2 315,9   │2 714,87│2 561,81│  2 490,56  │  2 419,97  │2 883,61│2 708,92│  2 638,83  │  2 566,43  │3 093,8 │2 892,81│  2 824,37  │  2 749,93  │
│              │невентилируемая  │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │плоская          │кровли   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │совмещенная      │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │кровля из        │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │наплавляемых     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │материалов с     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │утеплением       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Железобетонная   │кв. м    │1 588,8 │1 694,82│  1 625,44  │  1 555,06  │1 612,17│1 718,43│  1 648,69  │  1 578,47  │1 667,14│1 773,99│  1 703,7   │  1 633,42  │1 724,58│1 832,08│  1 761,14  │  1 690,85  │1 784,79│1 892,94│  1 821,24  │  1 751,1   │ 1 854  │1 962,87│  1 890,23  │  1 820,38  │1 904,88│2 014,33│  1 940,67  │  1 871,44  │
│              │невентилируемая  │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │плоская          │кровли   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │совмещенная      │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │кровля из        │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │рулонных         │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │материалов без   │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │утепления        │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Железобетонная   │кв. м    │1 218,26│1 115,22│  1 045,84  │   975,46   │1 252,86│1 141,44│  1 071,7   │  1 001,48  │1 319,64│1 197,21│  1 126,92  │  1 056,64  │1 404,78│1 268,71│  1 197,78  │  1 127,49  │1 516,19│1 363,12│  1 291,88  │  1 221,29  │1 673,19│1 498,5 │  1 428,41  │  1 356,01  │1 874,94│1 673,95│  1 605,51  │  1 531,07  │
│              │невентилируемая  │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │плоская          │кровли   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │совмещенная      │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │кровля из        │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │наплавляемых     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │материалов без   │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │утепления        │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Железобетонная   │кв. м    │2 383,49│2 280,46│  2 211,07  │  2 140,69  │2 422,03│2 310,61│  2 240,87  │  2 170,65  │2 498,24│2 375,81│  2 305,52  │  2 235,24  │2 593,2 │2 457,13│  2 386,19  │  2 315,9   │2 714,87│2 561,81│  2 490,56  │  2 419,97  │2 883,61│2 708,92│  2 638,83  │  2 566,43  │3 093,8 │2 892,81│  2 824,37  │  2 749,93  │
│              │вентилируемая    │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │плоская кровля из│кровли   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │наплавляемых     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │материалов с     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │утеплением       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Стропильная      │кв. м    │2 232,71│2 177,20│  2 003,69  │     -      │2 250,65│2 191,11│  2 016,27  │     -      │2 287,50│2 222,46│  2 045,38  │     -      │2 327,28│2 255,54│  2 075,91  │     -      │2 370,67│2 290,62│  2 108,07  │     -      │2 421,61│2 331,06│  2 144,99  │     -      │2 465,32│2 362,21│  2 172,56  │     -      │
│              │чердачная кровля │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │с покрытием из   │кровли   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │асбестоцементных │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │листов с         │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │утеплением       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Стропильная      │кв. м    │2 547,73│2 492,21│  2 318,70  │     -      │2 561,68│2 502,14│  2 327,30  │     -      │2 588,98│2 523,93│  2 346,85  │     -      │2 618,81│2 547,07│  2 367,44  │     -      │2 651,80│2 571,76│  2 389,20  │     -      │2 690,83│2 600,29│  2 414,21  │     -      │2 726,00│2 622,88│  2 433,23  │     -      │
│              │чердачная кровля │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │с покрытием      │кровли   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │плоской          │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │оцинкованной     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │сталью (фальцевое│         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │покрытие) с      │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │утеплением       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Двухскатная      │кв. м    │2 632,96│2 636,08│  2 462,57  │     -      │2 653,06│2 652,26│  2 477,43  │     -      │2 687,51│2 681,47│  2 504,39  │     -      │2 726,17│2 713,70│  2 534,07  │     -      │2 769,85│2 749,36│  2 566,80  │     -      │2 822,08│2 791,39│  2 605,32  │     -      │2 873,51│2 830,49│  2 640,84  │     -      │
│              │фальшкровля из   │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │профлиста с      │кровли   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │утеплением и     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │неорганизованным │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │водостоком       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Двухскатная      │кв. м    │2 691,59│2 680,81│  2 505,55  │     -      │2 711,80│2 697,08│  2 520,48  │     -      │2 746,51│2 726,48│  2 547,63  │     -      │2 785,44│2 758,92│  2 577,51  │     -      │2 829,40│2 794,78│  2 610,45  │     -      │2 881,94│2 837,07│  2 649,20  │     -      │2 933,61│2 876,34│  2 684,89  │     -      │
│              │фальшкровля из   │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │профлиста с      │кровли   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │утеплением и     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │организованным   │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │водостоком       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Стропильная      │кв. м    │2 593,88│2 538,37│  2 364,86  │     -      │2 614,25│2 554,71│  2 379,87  │     -      │2 649,31│2 584,27│  2 407,19  │     -      │2 688,62│2 616,88│  2 437,25  │     -      │2 732,97│2 652,92│  2 470,37  │     -      │2 785,98│2 695,43│  2 509,35  │     -      │2 837,95│2 734,83│  2 545,18  │     -      │
│              │чердачная кровля │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │с покрытием из   │кровли   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │металлочерепицы с│         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │утеплением       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
├──────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│Ремонт фасада │Кирпичный,       │кв. м    │4 579,65│3 146,18│  2 739,68  │     -      │4 626,22│3 173,45│  2 764,17  │     -      │4 707,96│3 230,98│  2 816,52  │     -      │4 796,51│3 292,36│  2 872,24  │     -      │4 892,57│3 357,86│  2 931,64  │     -      │5 003,48│3 433,95│  3 000,55  │     -      │5 101,08│3 494,92│  3 055,32  │     -      │
│              │оштукатуренный,  │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │окрашенный       │фасада   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │рустованный      │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │фасад, с лепными │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │декоративными    │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │элементами       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Кирпичный,       │кв. м    │3 648,62│1 952,35│  1 766,90  │     -      │3 692,38│1 975,82│  1 788,43  │     -      │3 767,29│2 024,14│  1 833,61  │     -      │3 848,70│2 075,85│  1 881,82  │     -      │3 937,44│2 131,46│  1 933,52  │     -      │4 039,76│2 195,94│  1 993,41  │     -      │4 131,33│2 248,78│  2 041,84  │     -      │
│              │оштукатуренный,  │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │окрашенный фасад │фасада   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Кирпичный        │кв. м    │2 461,02│ 764,76 │   572,29   │   264,01   │2 489,52│ 772,97 │   585,57   │   266,76   │2 528,02│ 784,86 │   594,33   │   270,69   │2 571,49│ 798,63 │   604,61   │   275,24   │2 620,54│ 814,57 │   616,63   │   280,51   │2 677,38│ 833,56 │   631,04   │   286,77   │2 736,09│ 853,54 │   646,59   │   293,39   │
│              │неоштукатуренный │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │фасад            │фасада   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Кирпичный        │кв. м    │2 587,21│ 890,94 │   705,48   │   390,2    │2 616,37│ 899,82 │   712,42   │   393,61   │2 656,42│ 913,27 │   722,74   │   399,1    │2 701,52│ 928,67 │   734,64   │   405,28   │2 752,28│ 946,3  │   748,36   │   412,24   │2 811,06│ 967,24 │   764,72   │   420,46   │2 871,18│ 988,62 │   781,69   │   428,48   │
│              │облицованный     │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │плиткой фасад    │фасада   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Панельный с      │кв. м    │1 680,10│1 780,03│   862,97   │   814,46   │1 693,62│1 794,78│   867,91   │   818,98   │1 712,76│1 815,63│   875,16   │   825,67   │1 734,18│1 839,85│   883,45   │   833,39   │1 758,16│1 867,97│   892,93   │   842,3    │1 785,91│1 901,48│   904,15   │   852,93   │1 813,78│1 937,14│   915,73   │    864     │
│              │окраской         │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │фасадными        │фасада   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │красками с       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │восстановлением  │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │швов             │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Блочный          │кв. м    │3 968,64│4 463,44│     -      │     -      │3 990,53│4 488,89│     -      │     -      │4 027,79│4 531,29│     -      │     -      │4 068,28│4 578,45│     -      │     -      │4 113,01│4 631,61│     -      │     -      │4 164,92│4 694,25│     -      │     -      │4 212,19│4 754,17│     -      │     -      │
│              │облицованный     │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │металлосайдингом │фасада   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Блочный          │кв. м    │2 039,88│2 534,68│     -      │     -      │2 063,13│2 561,49│     -      │     -      │2 110,87│2 614,37│     -      │     -      │2 161,38│2 671,55│     -      │     -      │2 215,06│2 733,66│     -      │     -      │2 276,68│2 806,01│     -      │     -      │2 325,61│2 867,59│     -      │     -      │
│              │оштукатуренный с │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │окраской         │фасада   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │фасадными        │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │красками         │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Монолитный       │кв. м    │4 546,81│4 163,02│     -      │     -      │4 567,35│4 178,62│     -      │     -      │4 602,48│4 207,36│     -      │     -      │4 640,96│4 238,60│     -      │     -      │4 683,36│4 272,82│     -      │     -      │4 732,77│4 312,75│     -      │     -      │4 778,20│4 348,21│     -      │     -      │
│              │железобетонный   │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │облицованный     │фасада   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │плиткой          │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Деревянный фасад │кв. м    │ 691,93 │ 584,19 │     -      │     -      │ 699,63 │ 589,85 │     -      │     -      │ 713,41 │ 601,05 │     -      │     -      │ 728,18 │ 612,91 │     -      │     -      │ 744,06 │ 625,5  │     -      │     -      │ 762,31 │ 639,95 │     -      │     -      │ 778,05 │ 651,64 │     -      │     -      │
│              │                 │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │                 │фасада   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Навесной         │кв. м    │5 751,72│5 367,93│  5 658,43  │  5 419,23  │5 864,47│5 475,74│  5 769,52  │  5 527,98  │6 032,58│5 637,46│  5 935,20  │  5 690,38  │6 253,66│5 851,31│  6 154,12  │  5 905,44  │6 538,93│6 128,39│  6 437,54  │  6 184,34  │6 910,59│6 490,57│  6 807,63  │  6 549,00  │7 359,66│6 929,67│  7 256,31  │  6 991,82  │
│              │вентилируемый    │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │фасад            │фасада   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Металлосайдинг с │кв. м    │3 788,94│3 405,15│  3 695,66  │  3 456,46  │3 810,78│3 422,05│  3 715,82  │  3 474,29  │3 847,91│3 452,79│  3 750,53  │  3 505,71  │3 888,27│3 485,91│  3 788,72  │  3 540,04  │3 932,86│3 522,31│  3 831,47  │  3 578,27  │3 984,61│3 564,59│  3 881,65  │  3 623,02  │4 031,76│3 601,78│  3 928,42  │  3 663,92  │
│              │полимерным       │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │покрытием с      │фасада   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │утеплением       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Керамогранит с   │кв. м    │4 546,81│4 163,02│  4 453,53  │  4 214,33  │4 567,35│4 178,62│  4 472,40  │  4 230,86  │4 602,48│4 207,36│  4 505,10  │  4 260,28  │4 640,96│4 238,60│  4 541,41  │  4 292,73  │4 683,36│4 272,82│  4 581,98  │  4 328,77  │4 732,77│4 312,75│  4 629,81  │  4 371,18  │4 778,20│4 348,21│  4 674,85  │  4 410,35  │
│              │утеплением       │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │минераловатными  │фасада   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │плитами          │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
├──────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│Ремонт        │Из стальных      │кв. м    │2 136,85│ 647,85 │   548,87   │   558,78   │2 142,80│ 649,39 │   550,37   │   560,25   │2 152,36│ 652,41 │   553,11   │   562,97   │2 162,97│ 655,58 │   556,09   │   565,91   │2 174,84│ 659,03 │   559,32   │   569,01   │2 188,79│ 663,09 │   563,09   │   572,59   │2 202,04│ 666,43 │   566,14   │   575,39   │
│внутридомовой │водогазопроводных│жилой и  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│инженерной    │неоцинкованных   │нежилой  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│системы       │труб             │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│теплоснабжения│                 │дома     │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Из               │кв. м    │2 539,65│ 979,7  │   847,70   │   845,56   │2 545,14│ 980,8  │   848,91   │   846,5    │2 553,70│ 982,83 │   850,97   │   848,3    │2 563,31│ 985,03 │   853,30   │   850,29   │2 574,13│ 987,44 │   855,82   │   852,42   │2 586,81│ 990,25 │   858,75   │   854,89   │2 599,17│ 992,73 │   861,21   │   856,88   │
│              │полипропиленовых │жилой и  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │труб             │нежилой  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │                 │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │                 │дома     │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
├──────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│Ремонт        │Из стальных      │кв. м    │ 889,46 │ 335,89 │   173,31   │   322,87   │ 892,03 │ 336,75 │   173,76   │   323,48   │ 894,48 │ 338,3  │   174,67   │   324,41   │ 898,05 │ 340,03 │   175,64   │   325,4    │ 901,89 │ 341,89 │   176,69   │   326,47   │ 906,31 │ 344,02 │   177,89   │   327,69   │ 909,67 │ 345,69 │   178,82   │   328,63   │
│внутридомовой │водогазопроводных│жилой и  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│инженерной    │неоцинкованных   │нежилой  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│системы       │труб             │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│холодного     │                 │дома     │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│водоснабжения ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Из               │кв. м    │ 925,61 │ 399,68 │   200,47   │   370,44   │ 928,03 │ 400,28 │   200,76   │   370,94   │ 930,16 │ 401,26 │   201,34   │   371,59   │ 933,38 │ 402,37 │   201,98   │   372,32   │ 936,86 │ 403,59 │   202,64   │   373,09   │ 940,86 │ 404,99 │   203,47   │   373,98   │ 943,93 │ 406,14 │   204,11   │   374,69   │
│              │полипропиленовых │жилой и  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │труб             │нежилой  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │                 │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │                 │дома     │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
├──────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│Ремонт        │Из стальных      │кв. м    │ 590,36 │ 299,78 │   165,23   │   309,34   │ 591,73 │ 300,48 │   165,64   │   309,9    │ 594,58 │ 301,97 │   166,54   │   310,8    │ 597,61 │ 303,55 │   167,47   │   311,74   │ 600,87 │ 305,24 │   168,48   │   312,75   │ 604,63 │ 307,19 │   169,64   │   313,91   │ 607,63 │ 308,71 │   170,54   │   314,8    │
│внутридомовой │водогазопроводных│жилой и  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│инженерной    │неоцинкованных   │нежилой  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│системы       │труб             │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│горячего      │                 │дома     │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│водоснабжения ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Из               │кв. м    │ 675,24 │ 363,57 │   192,39   │   356,91   │ 676,26 │ 364,01 │   192,64   │   357,36   │ 678,35 │ 364,93 │   193,21   │   357,98   │ 680,56 │ 365,89 │   193,82   │   358,66   │ 682,97 │ 366,94 │   194,46   │   359,37   │ 685,76 │ 368,16 │   195,22   │   360,21   │ 688,07 │ 369,16 │   195,83   │   360,86   │
│              │полипропиленовых │жилой и  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │труб             │нежилой  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │                 │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │                 │дома     │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
├──────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│Ремонт        │Из чугунных труб │кв. м    │ 457,73 │ 244,6  │   203,50   │   174,43   │ 458,76 │ 245,21 │   203,92   │   174,79   │ 460,33 │ 246,33 │   204,75   │   175,53   │ 462,04 │ 247,52 │   205,62   │   176,3    │ 463,87 │ 248,78 │   206,54   │   177,11   │ 465,93 │ 250,21 │   207,58   │   178,04   │ 467,82 │ 251,39 │   208,42   │   178,77   │
│внутридомовой │                 │жилой и  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│инженерной    │                 │нежилой  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│системы       │                 │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│водоотведения │                 │дома     │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│(канализации) ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Из               │кв. м    │ 374,60 │ 163,29 │   144,32   │   116,83   │ 375,63 │ 163,90 │   144,74   │   117,19   │ 377,21 │ 165,02 │   145,57   │   117,93   │ 378,91 │ 166,21 │   146,44   │   118,70   │ 380,74 │ 167,47 │   147,36   │   119,51   │ 382,81 │ 168,90 │   148,40   │   120,44   │ 384,70 │ 170,08 │   149,24   │   121,17   │
│              │полипропиленовых │жилой и  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │труб             │нежилой  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │                 │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │                 │дома     │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
├──────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│Ремонт        │Из стальных      │кв. м    │ 233,42 │ 228,45 │   172,12   │   70,48    │ 233,86 │ 228,88 │   172,45   │   70,62    │ 234,65 │ 229,65 │   173,03   │   70,86    │ 235,55 │ 230,53 │   173,69   │   71,13    │ 236,55 │ 231,51 │   174,43   │   71,43    │ 237,74 │ 232,68 │   175,31   │   71,79    │ 238,86 │ 233,77 │   176,13   │   72,13    │
│внутридомовой │водогазопроводных│жилой и  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│инженерной    │оцинкованных труб│нежилой  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│системы       │                 │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│газоснабжения │                 │дома     │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              ├─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│              │Из стальных      │кв. м    │   -    │        │   789,36   │     -      │   -    │   -    │   797,42   │     -      │   -    │   -    │   806,49   │     -      │   -    │   -    │   817,23   │     -      │   -    │   -    │   830,04   │     -      │   -    │   -    │   844,67   │     -      │   -    │   -    │   860,22   │            │
│              │водогазопроводных│жилой и  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │оцинкованных труб│нежилой  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │с крышной        │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│              │котельной        │дома     │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
├──────────────┴─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│Ремонт внутридомовой инженерной │кв. м    │2 109,83│ 821,63 │   489,91   │   237,72   │2 111,82│ 822,22 │   490,12   │   237,82   │2 116,51│ 823,62 │   490,6    │   238,03   │2 121,41│ 825,07 │   491,1    │   238,26   │2 126,61│ 826,61 │   491,65   │   238,5    │2 132,55│ 828,37 │   492,27   │   238,78   │2 136,92│ 829,66 │   492,74   │   238,99   │
│системы электроснабжения        │жилой и  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│                                │нежилой  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│                                │площади  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│                                │дома     │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
├────────────────────────────────┼─────────┼────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┤
│Ремонт фундамента               │кв. м    │                                                                                                                          подлежит оценке в соответствии с проектно-сметной документацией                                                                                                                          │
│многоквартирного дома           │жилой и  │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   │
│                                │нежилой  │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   │
│                                │площади  │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   │
│                                │дома     │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   │
├────────────────────────────────┼─────────┼────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬────────────┬────────────┤
│Ремонт или замена лифтового     │1 лифт   │   -    │   -    │2 523 678,50│5 826 039,13│   -    │   -    │2 526 671,99│5 832 793,12│   -    │   -    │2 533 875,77│5 848 156,44│   -    │   -    │2 541 222,82│5 864 693,04│   -    │   -    │2 549 046,22│5 882 971,14│   -    │   -    │2 557 829,96│5 905 085,93│   -    │   -    │2 564 318,52│5 925 392,21│
│оборудования, признанного       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│непригодным для эксплуатации,   │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
│ремонт лифтовых шахт            │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │            │            │
└────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┘

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 01.07.2014 N 261-п

РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ
ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ
ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, С УЧЕТОМ
ИХ ТИПА И ЭТАЖНОСТИ НА 2015 - 2016 ГОДЫ

		Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области
от 20.09.2016 N 279-п)		

┌──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Предельная стоимость услуг и (или)│   На    │                  1 зона                   │                  2 зона                   │              3 зона               │              4 зона               │                5 зона                 │              6 зона               │              7 зона               │
│ работ по капитальному ремонту, в │ единицу │                                           │                                           │                                   │                                   │                                       │                                   │                                   │
│разрезе конструктивных элементов, │измерения│                                           │                                           │                                   │                                   │                                       │                                   │                                   │
│   муниципальных образований, в   │         ├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│       рублях с учетом НДС        │         │          г. Новосибирск, г. Обь,          │ г. Бердск, Колыванский район, Искитимский │  Болотнинский район, Каргатский   │   Доволенский район, Кочковский   │   Барабинский район (г. Барабинск),   │  Венгеровский район, Карасукский  │ Баганский район, Купинский район, │
│                                  │         │    р.п. Кольцово, Новосибирский район     │   район (г. Искитим), Мошковский район,   │    район, Маслянинский район,     │       район, Убинский район       │Здвинский район, Куйбышевский район (г.│ район, Северный район, Чановский  │  Кыштовский район, Усть-Таркский  │
│                                  │         │                                           │             Коченевский район             │Ордынский район, Тогучинский район,│                                   │    Куйбышев), Краснозерский район     │               район               │      район, Татарский район       │
│                                  │         │                                           │                                           │  Сузунский район, Черепановский   │                                   │                                       │                                   │ (г. Татарск), Чистоозерный район  │
│                                  │         │                                           │                                           │      район, Чулымский район       │                                   │                                       │                                   │                                   │
│                                  │         ├────────┬────────┬────────────┬────────────┼────────┬────────┬────────────┬────────────┼────────┬────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────────┬────────┼────────┬────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┬────────┤
│                                  │         │ 1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│ 1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│ 1 тип  │ 2 тип  │ 3 тип  │ 4 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │ 3 тип  │ 4 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│ 4 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │ 3 тип  │ 4 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │ 3 тип  │ 4 тип  │
│                                  │         │ (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │ (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │ (2-3-  │ (4-6-  │ (7-10- │ (свыше │ (2-3-  │ (4-6-  │ (7-10- │ (свыше │ (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │ (свыше │ (2-3-  │ (4-6-  │ (7-10- │ (свыше │ (2-3-  │ (4-6-  │ (7-10- │ (свыше │
│                                  │         │этажный)│этажный)│            │            │этажный)│этажный)│            │            │этажный)│этажный)│этажный)│   10   │этажный)│этажный)│этажный)│   10   │этажный)│этажный)│            │   10   │этажный)│этажный)│этажный)│   10   │этажный)│этажный)│этажный)│   10   │
│                                  │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │этажей) │        │        │        │этажей) │        │        │            │этажей) │        │        │        │этажей) │        │        │        │этажей) │
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│   Ремонт подвальных помещений,   │  кв. м  │2 257,23│2 257,23│  2 257,23  │  2 257,23  │2 302,37│2 302,37│  2 302,37  │  2 302,37  │2 347,52│2 347,52│   -    │   -    │2 451,35│   -    │   -    │   -    │2 437,81│2 437,81│  2 437,81  │   -    │2 482,95│2 482,95│   -    │   -    │2 528,10│2 528,10│   -    │   -    │
│ относящихся к общему имуществу в │ жилой и │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│       многоквартирном доме       │ нежилой │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│                                  │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│                                  │  дома   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├──────────────┬───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ Ремонт крыши │  Железобетонная   │  кв. м  │4 684,57│4 684,57│  4 684,57  │  4 684,57  │4 778,26│4 778,26│  4 778,26  │  4 778,26  │4 871,95│4 871,95│   -    │   -    │4 965,64│   -    │   -    │   -    │5 059,34│5 059,34│  5 059,34  │   -    │5 153,03│5 153,03│   -    │   -    │5 246,72│5 246,72│   -    │   -    │
│              │  невентилируемая  │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │ плоская кровля с  │ кровли  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    утеплением     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │  Железобетонная   │  кв. м  │4 684,57│4 684,57│  4 684,57  │  4 684,57  │4 778,26│4 778,26│  4 778,26  │  4 778,26  │4 871,95│4 871,95│   -    │   -    │4 965,64│   -    │   -    │   -    │5 059,34│5 059,34│  5 059,34  │   -    │5 153,03│5 153,03│   -    │   -    │5 246,72│5 246,72│   -    │   -    │
│              │   вентилируемая   │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │ плоская кровля с  │ кровли  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    утеплением     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │    Стропильная    │  кв. м  │4 082,92│3 929,16│  3 982,97  │     -      │4 099,06│4 046,97│  4 050,44  │     -      │4 188,44│4 191,60│   -    │   -    │4 160,17│   -    │   -    │   -    │4 177,16│4 284,67│     -      │   -    │4 682,91│4 290,90│   -    │   -    │4 842,34│4 642,96│   -    │   -    │
│              │чердачная кровля с │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │ покрытием плоской │ кровли  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │оцинкованной сталью│         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    (фальцевое     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │ покрытие), или из │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │ профлиста, или из │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │ асбестоцементных  │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │     листов, с     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    утеплением     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │    Двухскатная    │  кв. м  │3 028,82│3 066,90│  3 106,30  │  3 013,60  │3 211,82│3 157,01│     -      │     -      │3 221,77│3 222,16│   -    │   -    │3 388,47│   -    │   -    │   -    │3 362,02│3 283,52│     -      │   -    │3 372,34│3 401,08│   -    │   -    │3 762,05│3 411,93│   -    │   -    │
│              │  фальшкровля из   │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    профлиста с    │ кровли  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │   утеплением и    │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │ неорганизованным  │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    водостоком     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │    Двухскатная    │  кв. м  │3 089,35│3 149,53│     -      │     -      │3 272,45│3 245,23│     -      │     -      │3 282,67│3 310,77│   -    │   -    │3 449,67│   -    │   -    │   -    │3 454,68│3 372,95│     -      │   -    │3 434,08│3 491,00│   -    │   -    │3 824,10│3 502,20│   -    │   -    │
│              │  фальшкровля из   │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    профлиста с    │ кровли  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │   утеплением и    │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │  организованным   │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    водостоком     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├──────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ремонт фасада │    Кирпичный,     │  кв. м  │2 217,82│2 009,37│  1 932,93  │     -      │   -    │   -    │     -      │     -      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │     -      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │
│              │  оштукатуренный,  │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    окрашенный     │ фасада  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │рустованный фасад, │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │     с лепными     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │   декоративными   │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    элементами     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │    Кирпичный,     │  кв. м  │2 172,93│1 927,23│  1 814,66  │  1 828,32  │2 453,00│1 924,48│     -      │     -      │2 436,72│1 949,69│   -    │   -    │2 420,51│   -    │   -    │   -    │2 516,44│2 049,40│     -      │   -    │2 579,75│1 837,09│   -    │   -    │3 040,59│2 165,80│   -    │   -    │
│              │ оштукатуренный с  │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │окраской фасадными │ фасада  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │   красками  или   │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │   облицованный    │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │  металлосайдингом │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │без утепления фасад│         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │     Кирпичный     │  кв. м  │1 049,94│ 521,50 │   587,27   │   528,39   │1 054,66│ 522,66 │   591,12   │   171,33   │1 078,94│ 418,46 │   -    │   -    │1 099,55│   -    │   -    │   -    │1 168,41│ 685,66 │     -      │   -    │1 067,51│ 536,61 │   -    │   -    │1 435,79│ 542,70 │   -    │   -    │
│              │  неоштукатуренный │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │       фасад       │ фасада  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │     Кирпичный     │  кв. м  │   -    │1 695,92│   998,25   │   942,94   │   -    │   -    │     -      │     -      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │     -      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │
│              │   облицованный    │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │   плиткой фасад   │ фасада  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │    Панельный с    │  кв. м  │ 708,03 │1 059,21│   817,98   │   900,55   │ 764,84 │1 306,89│     -      │     -      │ 635,53 │1 310,20│   -    │   -    │ 794,18 │   -    │   -    │   -    │ 676,80 │1 362,38│     -      │   -    │ 767,87 │1 382,48│   -    │   -    │ 686,06 │1 486,69│   -    │   -    │
│              │окраской фасадными │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    красками с     │ фасада  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │  восстановлением  │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │       швов        │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │      Блочный      │  кв. м  │2 064,28│1 830,87│  1 723,93  │  1 736,90  │2 330,35│1 828,26│     -      │     -      │2 314,88│1 852,21│   -    │   -    │2 299,48│   -    │   -    │   -    │2 390,62│1 946,93│     -      │   -    │2 450,76│1 745,24│   -    │   -    │2 888,56│2 057,51│   -    │   -    │
│              │ оштукатуренный с  │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │     окраской      │ фасада  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │фасадными красками │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │ или облицованный  │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │ металлосайдингом  │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │       фасад       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │    Монолитный     │  кв. м  │   -    │   -    │  4 833,14  │  4 875,75  │   -    │   -    │     -      │     -      │4 490,73│   -    │   -    │   -    │4 378,56│   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │     -      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │
│              │  железобетонный   │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │   облицованный    │ фасада  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │      плиткой      │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │ Деревянный фасад  │  кв. м  │ 980,85 │   -    │     -      │     -      │  900   │   -    │     -      │     -      │ 889,79 │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │ 781,98 │   -    │     -      │   -    │1 152,98│   -    │   -    │   -    │ 779,63 │   -    │   -    │   -    │
│              │                   │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │                   │ фасада  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │      Фасад,       │  кв. м  │3 009,34│   -    │     -      │     -      │   -    │   -    │     -      │     -      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │     -      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │
│              │   оборудованный   │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │   пристроенными   │ фасада  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │ входными группами │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │   на всю высоту   │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │      здания       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │     Навесной      │  кв. м  │   -    │   -    │  5 662,91  │  5 648,97  │   -    │   -    │     -      │     -      │5 809,40│6 136,31│   -    │   -    │5 876,37│   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │     -      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │
│              │вентилируемый фасад│ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │                   │ фасада  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │ Металлосайдинг с  │  кв. м  │3 743,22│4 045,36│  3 695,77  │  3 835,22  │3 755,67│4 068,94│     -      │     -      │3 782,19│3 980,29│   -    │   -    │3 742,00│   -    │   -    │   -    │3 924,61│4 137,80│     -      │   -    │4 062,25│4 126,37│   -    │   -    │4 059,79│4 261,30│   -    │   -    │
│              │    полимерным     │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    покрытием с    │ фасада  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │    утеплением     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │  Керамогранит с   │  кв. м  │   -    │   -    │  4 833,14  │  4 875,75  │   -    │   -    │     -      │     -      │4 490,73│   -    │   -    │   -    │4 378,56│   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │     -      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │
│              │    утеплением     │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │  минераловатными  │ фасада  │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │      плитами      │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├──────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│    Ремонт    │    Из стальных    │  кв. м  │1 600,52│ 593,40 │   543,43   │   373,25   │1 528,61│ 558,29 │   480,91   │   392,83   │1 470,93│ 576,71 │   -    │   -    │1 840,21│   -    │   -    │   -    │1 909,84│ 700,85 │   678,59   │   -    │1 531,65│ 621,01 │   -    │   -    │2 076,07│ 689,11 │   -    │   -    │
│внутридомовой │ водогазопроводных │ жилой и │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│  инженерной  │       труб        │ нежилой │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   системы    │                   │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│теплоснабжения│                   │  дома   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │Из полипропиленовых│  кв. м  │2 047,78│ 862,72 │   745,56   │   472,14   │2 231,72│ 868,10 │   751,76   │   478,06   │2 108,77│ 821,15 │   -    │   -    │2 191,03│   -    │   -    │   -    │2 463,87│ 933,14 │   824,77   │   -    │2 037,18│ 893,17 │   -    │   -    │2 467,97│ 882,73 │   -    │   -    │
│              │       труб        │ жилой и │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │                   │ нежилой │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │                   │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │                   │  дома   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├──────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│    Ремонт    │Из полипропиленовых│  кв. м  │1 277,58│ 353,11 │   344,42   │   290,64   │1 303,13│ 360,17 │   351,31   │   296,45   │1 328,68│ 367,23 │        │        │1 354,23│        │        │        │1 379,79│ 381,36 │   371,97   │        │1 405,34│ 388,42 │        │        │1 430,89│ 395,48 │   -    │   -    │
│внутридомовой │   или стальных    │ жилой и │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│  инженерной  │ водогазопроводных │ нежилой │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   системы    │       труб        │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│  холодного   │                   │  дома   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│водоснабжения │                   │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├──────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│    Ремонт    │Из полипропиленовых│  кв. м  │ 621,91 │ 288,12 │   360,41   │   300,41   │ 622,86 │ 293,88 │   343,88   │   304,22   │ 576,98 │ 293,79 │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │ 577,83 │ 293,88 │   362,73   │   -    │ 599,59 │ 295,19 │   -    │   -    │ 689,38 │ 278,89 │   -    │   -    │
│внутридомовой │   или стальных    │ жилой и │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│  инженерной  │ водогазопроводных │ нежилой │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   системы    │       труб        │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   горячего   │                   │  дома   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│водоснабжения ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │Из полипропиленовых│  кв. м  │1 057,25│ 489,80 │   612,70   │   510,70   │1 078,40│ 499,60 │   624,95   │   520,91   │1 099,54│ 509,39 │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │1 141,83│ 528,98 │   661,72   │   -    │1 162,98│ 538,78 │   -    │   -    │1 184,12│ 548,58 │   -    │   -    │
│              │   или стальных    │ жилой и │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │ водогазопроводных │ нежилой │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │      труб с       │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │  циркуляционной   │  дома   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │линией или бойлером│         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │ (теплообменником) │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├──────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│    Ремонт    │ Из чугунных труб  │  кв. м  │ 550,80 │ 232,34 │   179,92   │   130,38   │ 617,65 │ 239,98 │   179,99   │   130,37   │ 583,68 │ 225,28 │   -    │   -    │ 588,64 │   -    │   -    │   -    │ 597,82 │ 250,27 │   182,33   │   -    │ 553,56 │ 233,00 │   -    │   -    │ 690,20 │ 264,75 │   -    │   -    │
│внутридомовой │                   │ жилой и │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│  инженерной  │                   │ нежилой │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   системы    │                   │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│водоотведения │                   │  дома   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│(канализации) ├───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│              │Из полипропиленовых│  кв. м  │ 421,86 │ 140,90 │   111,94   │   82,46    │ 497,84 │ 140,06 │   117,79   │   82,19    │ 469,97 │ 134,51 │   -    │   -    │ 418,32 │   -    │   -    │   -    │ 445,77 │ 151,86 │   115,80   │   -    │ 394,20 │ 139,38 │   -    │   -    │ 560,92 │ 163,63 │   -    │   -    │
│              │       труб        │ жилой и │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │                   │не жилой │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │                   │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│              │                   │  дома   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├──────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│    Ремонт    │    Из стальных    │  кв. м  │  90,9  │ 66,17  │   58,71    │   55,28    │  91,3  │ 66,73  │     -      │     -      │ 91,13  │ 65,29  │   -    │   -    │ 99,35  │   -    │   -    │   -    │ 111,73 │ 61,97  │     -      │   -    │   -    │ 62,27  │   -    │   -    │ 87,66  │  62,7  │   -    │   -    │
│внутридомовой │ водогазопроводных │ жилой и │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│  инженерной  │ оцинкованных труб │ нежилой │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│   системы    │                   │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│газоснабжения │                   │  дома   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├──────────────┴───────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ Ремонт внутридомовой инженерной  │  кв. м  │1 134,97│ 490,26 │   343,70   │   248,88   │1 189,94│ 473,03 │  303,8736  │  249,7572  │1 230,40│ 452,65 │   -    │   -    │1 273,23│   -    │   -    │   -    │1 311,96│ 444,44 │  304,794   │   -    │1 338,73│ 449,21 │   -    │   -    │1 351,75│ 405,77 │   -    │   -    │
│     системы электроснабжения     │ жилой и │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│                                  │ нежилой │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│                                  │ площади │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│                                  │  дома   │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│   Ремонт или замена лифтового    │ 1 лифт  │   -    │   -    │2 027 749,33│4 866 598,39│   -    │   -    │2 046 641,93│2 297 962,69│   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │2 065 710,55│   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │
│    оборудования, признанного     │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│  непригодным для эксплуатации,   │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
│       ремонт лифтовых шахт       │         │        │        │            │            │        │        │            │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
├──────────────────────────────────┼─────────┼────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Ремонт фундамента многоквартирного│  кв. м  │                                                                                                        подлежит оценке в соответствии с проектно-сметной документацией                                                                                                        │
│               дома               │ жилой и │                                                                                                                                                                                                                                                                               │
│                                  │ нежилой │                                                                                                                                                                                                                                                                               │
│                                  │ площади │                                                                                                                                                                                                                                                                               │
│                                  │  дома   │                                                                                                                                                                                                                                                                               │
└──────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 3
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 01.07.2014 N 261-п

РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ
ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ
ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, С УЧЕТОМ
ИХ ТИПА И ЭТАЖНОСТИ НА 2017 ГОД

		Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Новосибирской области
от 21.06.2017 N 233-п;
в ред. постановлений Правительства Новосибирской области
от 19.12.2017 N 455-п, от 07.08.2018 N 330-п)		

Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в разрезе конструктивных элементов, муниципальных образований, в рублях с учетом НДС	На единицу измерения	1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	
		г. Новосибирск, г. Обь, р.п. Кольцово, Новосибирский район	г. Бердск, Колыванский район, Искитимский район (г. Искитим), Мошковский район, Коченевский район	Болотнинский район, Каргатский район, Маслянинский район, Ордынский район, Тогучинский район, Сузунский район, Черепановский район, Чулымский район	Доволенский район, Кочковский район, Убинский район	Барабинский район (г. Барабинск), Здвинский район, Куйбышевский район (г. Куйбышев), Краснозерский район	Венгеровский район, Карасукский район, Северный район, Чановский район	Баганский район, Купинский район, Кыштовский район, Усть-Таркский район, Татарский район (г. Татарск), Чистоозерный район	
		1 тип (2-3-этажный)	2 тип (4-6-этажный)	3 тип (7-10-этажный)	4 тип (свыше 10 этажей)	1 тип (2-3-этажный)	2 тип (4-6-этажный)	3 тип (7-10-этажный)	4 тип (свыше 10 этажей)	1 тип (2-3-этажный)	2 тип (4-6-этажный)	3 тип (7-10-этажный)	4 тип (свыше 10 этажей)	1 тип (2-3-этажный)	2 тип (4-6-этажный)	3 тип (7-10-этажный)	4 тип (свыше 10 этажей)	1 тип (2-3-этажный)	2 тип (4-6-этажный)	3 тип (7-10-этажный)	4 тип (свыше 10 этажей)	1 тип (2-3-этажный)	2 тип (4-6-этажный)	3 тип (7-10-этажный)	4 тип (свыше 10 этажей)	1 тип (2-3-этажный)	2 тип (4-6-этажный)	3 тип (7-10-этажный)	4 тип (свыше 10 этажей)	
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	кв. м жилой и нежилой площади дома	2257,23	2257,23	2257,23	2257,23	2302,37	2302,37	2302,37	2302,37	2347,52	2347,52	-	-	2451,35	-	-	-	2437,81	2437,81	2437,81	-	2482,95	2482,95	-	-	2528,10	2528,10	-	-	
Ремонт крыши	Железобетонная невентилируемая плоская кровля с утеплением	кв. м площади кровли	4684,57	4684,57	4684,57	4684,57	4778,26	4778,26	4778,26	4778,26	4871,95	4871,95	-	-	4965,64	-	-	-	5059,34	5059,34	5059,34	-	5153,03	5153,03	-	-	5246,72	5246,72	-	-	
	Железобетонная вентилируемая плоская кровля с утеплением	кв. м площади кровли	4684,57	4684,57	4684,57	4684,57	4778,26	4778,26	4778,26	4778,26	4871,95	4871,95	-	-	4965,64	-	-	-	5059,34	5059,34	5059,34	-	5153,03	5153,03	-	-	5246,72	5246,72	-	-	
	Стропильная чердачная кровля с покрытием плоской оцинкованной сталью (фальцевое покрытие), или из профлиста, или из асбестоцементных листов, с утеплением	кв. м площади кровли	4082,92	3929,16	3982,97	-	4099,06	4046,97	4050,44	-	4188,44	4191,60	-	-	4160,17	-	-	-	4177,16	4284,67	-	-	4682,91	4290,90	-	-	4842,34	4642,96	-	-	
	Двухскатная фальшкровля из профлиста с утеплением и неорганизованным водостоком	кв. м площади кровли	3028,82	3066,90	3106,30	3013,60	3211,82	3157,01	-	-	3221,77	3222,16	-	-	3388,47	-	-	-	3362,02	3283,52	-	-	3372,34	3401,08	-	-	3762,05	3411,93	-	-	
	Двухскатная фальшкровля из профлиста с утеплением и организованным водостоком	кв. м площади кровли	3089,35	3149,53	-	-	3272,45	3245,23	-	-	3282,67	3310,77	-	-	3449,67	-	-	-	3454,68	3372,95	-	-	3434,08	3491,00	-	-	3824,10	3502,20	-	-	
	Кирпичный, оштукатуренный, окрашенный рустованный фасад, с лепными декоративными элементами	кв. м площади фасада	2217,82	2009,37	1932,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Кирпичный, оштукатуренный с окраской фасадными красками или облицованный металлосайдингом без утепления фасад	кв. м площади фасада	2172,93	1927,23	1814,66	1828,32	2453,00	1924,48	-	-	2436,72	1949,69	-	-	2420,51	-	-	-	2516,44	2049,40	-	-	2579,75	1837,09	-	-	3040,59	2165,80	-	-	
	Кирпичный неоштукатуренный фасад	кв. м площади фасада	1049,94	521,50	587,27	528,39	1054,66	522,66	591,12	171,33	1078,94	418,46	-	-	1099,55	-	-	-	1168,41	685,66	-	-	1067,51	536,61	-	-	1435,79	542,70	-	-	
Ремонт фасада	Кирпичный облицованный плиткой фасад	кв. м площади фасада	-	1695,92	998,25	942,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Панельный с окраской фасадными красками с восстановлением швов	кв. м площади фасада	708,03	1059,21	817,98	900,55	764,84	1306,89	-	-	635,53	1310,20	-	-	794,18	-	-	-	676,80	1362,38	-	-	767,87	1382,48	-	-	686,06	1486,69	-	-	
	Блочный оштукатуренный с окраской фасадными красками или облицованный металлосайдингом фасад	кв. м площади фасада	2064,28	1830,87	1723,93	1736,90	2330,35	1828,26	-	-	2314,88	1852,21	-	-	2299,48	-	-	-	2390,62	1946,93	-	-	2450,76	1745,24	-	-	2888,56	2057,51	-	-	
	Монолитный железобетонный облицованный плиткой	кв. м площади фасада	-	-	4833,14	4875,75	-	-	-	-	4490,73	-	-	-	4378,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Деревянный фасад	кв. м площади фасада	980,85	-	-	-	900	-	-	-	889,79	-	-	-	-	-	-	-	781,98	-	-	-	1152,98	-	-	-	779,63	-	-	-	
	Фасад, оборудованный пристроенными входными группами на всю высоту здания	кв. м площади фасада	3009,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Навесной вентилируемый фасад	кв. м площади фасада	-	-	5662,91	5648,97	-	-	-	-	5809,40	6136,31	-	-	5876,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Металлосайдинг с полимерным покрытием с утеплением	кв. м площади фасада	3743,22	4045,36	3695,77	3835,22	3755,67	4068,94	-	-	3782,19	3980,29	-	-	3742,00	-	-	-	3924,61	4137,80	-	-	4062,25	4126,37	-	-	4059,79	4261,30	-	-	
	Керамогранит с утеплением минераловатными плитами	кв. м площади фасада	-	-	4833,14	4875,75	-	-	-	-	4490,73	-	-	-	4378,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения	Из стальных водогазопроводных труб	кв. м жилой и нежилой площади дома	1600,52	593,40	543,43	373,25	1528,61	558,29	480,91	392,83	1470,93	576,71	-	-	1840,21	-	-	-	1909,84	700,85	678,59	-	1531,65	621,01	-	-	2076,07	689,11	-	-	
	Из полипропиленовых труб	кв. м жилой и нежилой площади дома	2047,78	862,72	745,56	472,14	2231,72	868,10	751,76	478,06	2108,77	821,15	-	-	2191,03	-	-	-	2463,87	933,14	824,77	-	2037,18	893,17	-	-	2467,97	882,73	-	-	
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения	Из полипропиленовых или стальных водогазопроводных труб	кв. м жилой и нежилой площади дома	1277,58	353,11	344,42	290,64	1303,13	360,17	351,31	296,45	1328,68	367,23			1354,23				1379,79	381,36	371,97		1405,34	388,42			1430,89	395,48	-	-	
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения	Из полипропиленовых или стальных водогазопроводных труб	кв. м жилой и нежилой площади дома	621,91	288,12	360,41	300,41	622,86	293,88	343,88	304,22	576,98	293,79	-	-	-	-	-	-	577,83	293,88	362,73	-	599,59	295,19	-	-	689,38	278,89	-	-	
	Из полипропиленовых или стальных водогазопроводных труб с циркуляционной линией или бойлером (теплообменником)	кв. м жилой и нежилой площади дома	1057,25	489,80	612,70	510,70	1078,40	499,60	624,95	520,91	1099,54	509,39	-	-	-	-	-	-	1141,83	528,98	661,72	-	1162,98	538,78	-	-	1184,12	548,58	-	-	
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации)	Из чугунных труб	кв. м жилой и нежилой площади дома	550,80	232,34	179,92	130,38	617,65	239,98	179,99	130,37	583,68	225,28	-	-	588,64	-	-	-	597,82	250,27	182,33	-	553,56	233,00	-	-	690,20	264,75	-	-	
	Из полипропиленовых труб	кв. м жилой и не жилой площади дома	421,86	140,90	111,94	82,46	497,84	140,06	117,79	82,19	469,97	134,51	-	-	418,32	-	-	-	445,77	151,86	115,80	-	394,20	139,38	-	-	560,92	163,63	-	-	
Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения	Из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	кв. м жилой и нежилой площади дома	90,9	66,17	58,71	55,28	91,3	66,73	-	-	91,13	65,29	-	-	99,35	-	-	-	111,73	61,97	-	-	-	62,27	-	-	87,66	62,7	-	-	
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения	кв. м жилой и нежилой площади дома	1134,97	490,26	343,70	248,88	1189,94	473,03	303,8736	249,7572	1230,40	452,65	-	-	1273,23	-	-	-	1311,96	444,44	304,794	-	1338,73	449,21	-	-	1351,75	405,77	-	-	
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт	1 лифт	-	-	2027749,33	4866598,39	-	-	2046641,93	2297962,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2065710,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ремонт фундамента многоквартирного дома	кв. м жилой и нежилой площади дома	подлежит оценке в соответствии с проектно-сметной документацией	

Приложение N 4
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 01.07.2014 N 261-п

РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ
ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ
ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, С УЧЕТОМ
ИХ ТИПА И ЭТАЖНОСТИ НА 2018 ГОД

		Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области
от 05.02.2019 N 25-п)		

┌─────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 │         │                                                                                                                         Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту по типам многоквартирных домов в рублях с учетом НДС                                                                                                                         │
│                 │         ├────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│                 │         │Многоквартирные │  Многоквартирные дома типов "конструктивизм"   │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │
│                 │         │      дома      │    постройки 1918 - 1930 гг.", "сталинские"    │Многоквартирные дома типа "хрущевки" кирпичные и│ Многоквартирные дома типа "хрущевки" панельные │Многоквартирные дома типа "кирпичные и каменные │ Многоквартирные дома типа "панельные постройки │Многоквартирные дома типа "кирпичные и каменные │  Многоквартирные дома типа "панельные "новое   │
│Вид услуг и (или)│   На    │"дореволюционной│постройки 1931 - 1956 гг.", "немецкие" постройки│      каменные постройки 1957 - 1970 гг."       │           постройки 1957 - 1970 гг."           │           постройки 1970 - 1980 гг."           │                1970 - 1980 гг."                │ "новое строительство" постройки после 1980 г." │    строительство" постройки после 1980 г."     │
│      работ      │ единицу │ постройки" (до │      1945 - 1948 гг." и "деревянные дома"      │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │
│                 │измерения│   1917 года)   │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │
│                 │         ├────────────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┤
│                 │         │ Независимо от  │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │
│                 │         │   этажности    │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │
│                 │         │                │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┴──────────┼────────┼────────┴────────┼──────────┴──────────┼────────┼────────┴────────┼──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┴──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┴──────────┴──────────┤
│Ремонт           │  кв. м  │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│внутридомовой    │ площади │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│инженерной       │ жилых и │    1600,52     │1822,22 │1663,10 │1246,39 │        728,13       │1797,87 │1372,52 │1350,25 │       979,50        │1438,30 │1372,52 │1350,25 │        979,50       │1908,87 │     1491,30     │        975,24       │1527,10 │      1491,30    │        975,24       │2012,30 │1491,30 │            815,42            │2012,30 │1491,30 │           815,42             │
│системы          │ нежилых │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│теплоснабжения   │помещений│                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│                 │  дома   │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │        │                              │        │        │                              │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┴─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┬─────────────────────┼────────┼────────┼────────┬─────────────────────┤
│Ремонт           │  кв. м  │                │        │        │                              │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │
│внутридомовой    │ площади │                │        │        │                              │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │
│инженерной       │ жилых и │    1277,58     │ 686,72 │ 626,75 │            595,41            │ 755,14 │ 891,07 │ 523,79 │       290,64        │ 604,11 │ 551,36 │ 523,79 │        290,64       │ 798,74 │1067,00 │ 511,24 │        280,96       │ 638,99 │ 538,15 │ 511,24 │        280,96       │ 737,05 │ 437,84 │ 360,38 │        336,80       │ 737,05 │ 437,84 │ 360,38 │       336,80        │
│системы холодного│ нежилых │                │        │        │                              │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │
│водоснабжения    │помещений│                │        │        │                              │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │
│                 │  дома   │                │        │        │                              │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┴──────────────────────────────┼────────┼────────┴────────┼─────────────────────┼────────┼────────┴────────┼─────────────────────┼────────┼────────┴────────┼─────────────────────┼────────┼────────┴────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┴─────────────────────┼────────┼────────┼────────┴─────────────────────┤
│Ремонт           │  кв. м  │                │        │                                       │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│внутридомовой    │ площади │                │        │               497,92                  │ 663,45 │     484,42      │       266,20        │ 663,45 │     484,42      │        266,20       │ 615,64 │     480,97      │        235,68       │ 615,64 │     480,97      │        235,68       │ 639,46 │ 466,90 │           314,15             │ 639,46 │ 466,90 │           314,15             │
│инженерной       │ жилых и │     621,91     │1201,33 │              (860,42                  │(1071,48│     (837,09     │      (484,22        │(1071,48│    (837,09      │       (484,22       │(994,06 │    (776,76      │       (428,71       │(994,06 │    (776,76      │       (428,71       │(1087,08│(849,29 │          (631,99             │(1087,08│(849,29 │          (631,99             │
│системы горячего │ нежилых │                │        │               <**>)                   │<**>)   │     <**>)       │       <**>)         │ <**>)  │     <**>)       │         <**>)       │ <**>)  │     <**>)       │        <**>)        │ <**>)  │     <**>)       │        <**>)        │ <**>)  │ <**>)  │           <**>)              │ <**>)  │ <**>)  │           <**>)              │
│водоснабжения    │помещений│                │        │                                       │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│                 │  дома   │                │        │                                       │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │        │                              │        │        │                              │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┬────────┬─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────┤
│Ремонт           │  кв. м  │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│внутридомовой    │ площади │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│инженерной       │ жилых и │     550,80     │ 801,94 │ 626,52 │ 394,47 │        309,12       │ 697,83 │ 519,41 │ 448,58 │       219,40        │ 697,83 │ 519,41 │ 448,58 │        219,40       │ 654,04 │ 477,54 │ 456,98 │       218,92        │ 654,04 │ 477,54 │ 456,98 │       218,92        │ 548,88 │ 424,91 │           282,85             │ 548,88 │ 424,91 │           282,85             │
│системы          │ нежилых │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│водоотведения    │помещений│                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│(канализации)    │  дома   │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┴────────┴────────┴─────────────────────┼────────┼────────┼────────┴─────────────────────┼────────┼────────┼────────┴─────────────────────┼────────┼────────┴────────┼─────────────────────┼────────┼────────┴────────┼─────────────────────┼────────┼────────┴────────┬─────────────────────┼────────┼────────┴────────┬─────────────────────┤
│Ремонт           │  кв. м  │                │                                                │        │        │                              │        │        │                              │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │
│внутридомовой    │ площади │                │                                                │        │        │                              │        │        │                              │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │
│инженерной       │ жилых и │     627,12     │                  548,64                        │ 706,77 │ 486,76 │            410,26            │ 706,77 │ 486,76 │           410,26             │ 706,77 │     382,56      │       259,56        │ 706,77 │     382,56      │       259,56        │ 706,77 │     402,56      │       396,56        │ 706,77 │      402,56     │       396,56        │
│системы          │ нежилых │                │                                                │        │        │                              │        │        │                              │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │
│газоснабжения    │помещений│                │                                                │        │        │                              │        │        │                              │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │
│                 │  дома   │                │                                                │        │        │                              │        │        │                              │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┬────────┬────────┬─────────────────────┼────────┼────────┼────────┬─────────────────────┼────────┼────────┼────────┬─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┴─────────────────────┼────────┼────────┬────────┴─────────────────────┤
│Ремонт           │  кв. м  │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│внутридомовой    │ площади │                │        │ 999,43 │ 643,15 │      490,26         │ 889,09 │ 850,85 │ 837,15 │        396,83       │ 889,09 │ 850,85 │ 837,15 │       396,83        │ 982,15 │ 717,11 │ 754,86 │       396,83        │ 782,15 │ 717,11 │ 754,86 │       396,83        │ 768,96 │ 767,31 │           431,89             │ 768,96 │ 767,31 │           431,89             │
│инженерной       │ жилых и │    1134,97     │1023,42 │(1449,16│(997,85 │      (760,64        │(1580,48│(1233,74│(1298,84│       (615,68       │(1580,48│(1233,74│(1298,84│      (615,68        │(1424,12│(1112,60│(1171,17│      (615,68        │(1424,12│(1112,60│(1171,17│      (615,68        │(1275,93│(1112,60│          (670,07             │(1275,93│(1112,60│          (670,07             │
│системы          │ нежилых │                │        │ <***>) │ <***>) │      <***>)         │ <***>) │ <***>) │ <***>) │        <***>)       │ <***>) │ <***>) │ <***>) │       <***>)        │ <***>) │ <***>) │ <***>) │       <***>)        │ <***>) │ <***>) │ <***>) │       <***>)        │ <***>) │ <***>) │          <***>)              │ <***>) │ <***>) │           <***>)             │
│электроснабжения │помещений│                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│                 │  дома   │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┬──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┬──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┬──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┬──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┬──────────┼────────┼────────┼────────┬──────────┬──────────┼────────┼────────┼────────┬──────────┬──────────┤
│Ремонт или замена│         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
│лифтового        │         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
│оборудования,    │         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
│признанного      │ 1 лифт  │                │        │        │        │2027749,33│3613212,00│        │        │        │2027749,33│3613212,00│        │        │        │2027749,33│3613212,00│        │        │        │2027749,33│3613212,00│        │        │        │2027749,33│3613212,00│        │        │        │2027749,33│3613212,00│        │        │        │2027749,33│3613212,00│
│непригодным для  │         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
│эксплуатации,    │         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
│ремонт лифтовых  │         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
│шахт             │         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┼────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┼────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┼────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┼────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┼────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┼────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┤
│                 │         │                                                                 │                                                │                                                │                                                │                                                │ 2373,07 (в случае бесподвальных многоквартирных│                                                │
│                 │  кв. м  │ 2754,31 (в случае бесподвальных многоквартирных домов, в случае │ 2373,07 (в случае бесподвальных многоквартирных│ 1133,35 (в случае бесподвальных многоквартирных│ 2373,07 (в случае бесподвальных многоквартирных│ 1133,35 (в случае бесподвальных многоквартирных│ домов, в случае замены штукатурного слоя более │ 1133,35 (в случае бесподвальных многоквартирных│
│Ремонт фасада    │ площади │ замены штукатурного слоя более 70% - 3167,46; для рустованного  │ домов, в случае замены штукатурного слоя более │     домов, в случае наличия конструктивных     │ домов, в случае замены штукатурного слоя более │     домов, в случае наличия конструктивных     │    70% - 2960,18; для рустованного фасада с    │     домов, в случае наличия конструктивных     │
│                 │ фасада  │          фасада с декоративными элементами - 3856,03)           │    70% - 2960,18; для рустованного фасада с    │  особенностей, отличных от типового проекта, - │    70% - 2960,18; для рустованного фасада с    │  особенностей, отличных от типового проекта, - │    декоративными элементами - 3322,30; для     │  особенностей, отличных от типового проекта, - │
│                 │         │                                                                 │      декоративными элементами - 3322,30)       │                    1486,69)                    │      декоративными элементами - 3322,30)       │                    1486,69)                    │   навесного фасада и облицованного плиткой -   │                    1486,69)                    │
│                 │         │                                                                 │                                                │                                                │                                                │                                                │                    3954,28)                    │                                                │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┬────────────────────────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────────┤
│Ремонт подвальных│  кв. м  │                │                                                │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │
│помещений,       │ площади │                │                     964,87                     │ 823,37 │               643,25                  │ 723,37 │             643,25                    │ 777,59 │              640,77                   │ 777,59 │              640,77                   │ 498,49 │              400,48                   │ 498,49 │              400,48                   │
│относящихся к    │ жилых и │    2204,21     │                    (1769,31                    │(1763,75│              (1266,3                  │1763,75 │            (1266,3                    │(1350,15│             (1054,81                  │(1350,15│             (1054,81                  │(843,83 │             (659,25                   │(843,83 │             (659,25                   │
│общему имуществу │ нежилых │                │                     <****>)                    │<****>) │              <****>)                  │<****>) │            <****>)                    │<****>) │             <****>)                   │<****>) │             <****>)                   │<****>) │             <****>)                   │<****>) │             <****>)                   │
│в многоквартирном│помещений│                │                                                │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │
│доме             │  дома   │                │                                                │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┤
│                 │  кв. м  │                                                                                                                                                              Для домов с железобетонной плоской кровлей:                                                                                                                                                              │
│                 │ площади │                                                                                                                                                без парапета из наплавляемого материала с заменой утеплителя - 5212,99;                                                                                                                                                │
│                 │ кровли  │                                                                                                                   с парапетом с заменой стяжки, утеплителя, пароизоляции из наплавляемого материала с устройством примыканий к парапетам - 6120,92                                                                                                                    │
│                 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                 │  кв. м  │                                                                                                              Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, замена плоской кровли на стропильную, устройство выходов на кровлю - 5803,89.                                                                                                               │
│Ремонт крыши     │ площади │                                                                                                  Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу с ремонтом плит покрытия, замена плоской кровли на стропильную, устройство выходов на кровлю - 7059,86                                                                                                   │
│                 │ кровли  │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
│                 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                 │  кв. м  │                                                                                                                                                              Для домов со стропильной чердачной кровлей:                                                                                                                                                              │
│                 │ площади │                                                                                                                           требующей замены менее 70% стропильной системы - 4885,25, для сложных крыш (наличие 5 и более скатов) - 5736,91,                                                                                                                            │
│                 │ кровли  │                                                                                                                            требующей замены более 70% стропильной системы - 6935,00, для сложных крыш (наличие 5 и более скатов) - 7804,58                                                                                                                            │
├─────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                 │  кв. м  │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
│Ремонт фундамента│ площади │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
│многоквартирного │ жилых и │                                                                                                                                                                                1987,75                                                                                                                                                                                │
│дома             │ нежилых │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
│                 │помещений│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
│                 │  дома   │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
└─────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечания:
<*> 0 тип - многоквартирные дома коридорного типа; многоквартирные дома одноэтажные; многоквартирные дома - общежития; многоквартирные дома - бывшие административные здания; прочие многоквартирные дома, имеющие конструктивные особенности, определенные приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 10.02.2016 N 13 "Об утверждении методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств фондов капитального ремонта";
<**> - увеличенная предельная стоимость устанавливается для многоквартирных домов с циркуляционной линией или бойлером;
<***> - увеличенная предельная стоимость устанавливается для многоквартирных домов при наличии двух и более вводно-распределительных устройств;
<****> - увеличенная предельная стоимость устанавливается для многоквартирных домов в случае, если требуется гидроизоляция подвальных помещений.

Приложение N 5
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 01.07.2014 N 261-п

РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ
ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ
ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, С УЧЕТОМ
ИХ ТИПА И ЭТАЖНОСТИ НА 2019 ГОД

		Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Новосибирской области
от 05.02.2019 N 25-п;
в ред. постановления Правительства Новосибирской области
от 11.06.2019 N 230-п)		

┌─────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 │         │                                                                                                                         Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту по типам многоквартирных домов в рублях с учетом НДС                                                                                                                         │
│                 │         ├────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│                 │         │Многоквартирные │  Многоквартирные дома типов "конструктивизм"   │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │
│                 │         │      дома      │    постройки 1918 - 1930 гг.", "сталинские"    │Многоквартирные дома типа "хрущевки" кирпичные и│ Многоквартирные дома типа "хрущевки" панельные │Многоквартирные дома типа "кирпичные и каменные │ Многоквартирные дома типа "панельные постройки │Многоквартирные дома типа "кирпичные и каменные │  Многоквартирные дома типа "панельные "новое   │
│Вид услуг и (или)│   На    │"дореволюционной│постройки 1931 - 1956 гг.", "немецкие" постройки│      каменные постройки 1957 - 1970 гг."       │           постройки 1957 - 1970 гг."           │           постройки 1970 - 1980 гг."           │                1970 - 1980 гг."                │ "новое строительство" постройки после 1980 г." │    строительство" постройки после 1980 г."     │
│      работ      │ единицу │ постройки" (до │      1945 - 1948 гг." и "деревянные дома"      │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │
│                 │измерения│   1917 года)   │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │                                                │
│                 │         ├────────────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┼────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┤
│                 │         │ Независимо от  │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │ 0 тип  │ 1 тип  │ 2 тип  │  3 тип   │  4 тип   │
│                 │         │   этажности    │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │  <*>   │ (2-3-  │ (4-6-  │  (7-10-  │(свыше 10 │
│                 │         │                │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │        │этажный)│этажный)│ этажный) │ этажей)  │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┴──────────┼────────┼────────┴────────┼──────────┴──────────┼────────┼────────┴────────┼──────────┴──────────┼────────┼────────┴────────┼──────────┴──────────┼────────┼────────┴────────┼──────────┴──────────┤
│Ремонт           │  кв. м  │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │
│внутридомовой    │ площади │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │
│инженерной       │ жилых и │    1712,56     │2277,78 │1779,52 │1246,39 │       779,10        │1797,87 │1372,52 │1444,77 │       1048,07       │1797,87 │1372,52 │1444,77 │       1048,07       │1908,87 │     1491,30     │       1043,51       │1908,87 │     1491,30     │       1043,51       │2012,30 │     1491,30     │       872,50        │2012,30 │     1491,30     │       872,50        │
│системы          │ нежилых │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │
│теплоснабжения   │помещений│                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │
│                 │  дома   │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┴─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┤
│Ремонт           │  кв. м  │                │        │        │                              │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │
│внутридомовой    │ площади │                │        │        │                              │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │
│инженерной       │ жилых и │    1367,01     │ 858,40 │ 670,62 │            637,09            │ 755,14 │ 589,96 │ 560,46 │       310,98        │ 755,14 │ 589,96 │ 560,46 │        310,98       │ 798,74 │ 575,82 │ 547,03 │        300,63       │ 798,74 │ 575,82 │ 547,03 │       300,63        │ 737,05 │ 575,82 │ 547,03 │       360,38        │ 737,05 │ 575,82 │ 547,03 │       360,38        │
│системы холодного│ нежилых │                │        │        │                              │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │
│водоснабжения    │помещений│                │        │        │                              │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │
│                 │  дома   │                │        │        │                              │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┴──────────────────────────────┼────────┼────────┴────────┼─────────────────────┼────────┼────────┴────────┼─────────────────────┼────────┼────────┴────────┼─────────────────────┼────────┼────────┴────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┴─────────────────────┼────────┼────────┼────────┴─────────────────────┤
│Ремонт           │  кв. м  │                │        │                                       │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│внутридомовой    │ площади │                │        │                537,77                 │ 663,45 │     518,33      │       284,83        │ 663,45 │     518,33      │       284,83        │ 615,64 │      480,97     │        252,18       │ 615,64 │     480,97      │       252,18        │ 639,46 │ 499,58 │           336,14             │ 639,46 │ 499,58 │          336,14              │
│инженерной       │ жилых и │    665,4437    │1201,33 │               (860,42                 │(1071,48│    (837,09      │      (484,22        │(1071,48│    (837,09      │      (484,22        │(994,06 │     (776,76     │       (428,71       │(994,06 │    (776,76      │      (428,71        │(1087,08│(849,29 │          (631,99             │(1087,08│(849,29 │         (631,99              │
│системы горячего │ нежилых │                │        │                <**>)                  │ <**>)  │     <**>)       │       <**>)         │ <**>)  │     <**>)       │       <**>)         │ <**>)  │      <**>)      │        <**>)        │ <**>)  │     <**>)       │       <**>)         │ <**>)  │ <**>)  │           <**>)              │ <**>)  │ <**>)  │          <**>)               │
│водоснабжения    │помещений│                │        │                                       │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│                 │  дома   │                │        │                                       │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │                 │                     │        │        │                              │        │        │                              │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┬────────┬─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┬────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────┤
│Ремонт           │  кв. м  │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│внутридомовой    │ площади │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│инженерной       │ жилых и │     589,36     │ 801,94 │ 626,52 │ 422,08 │        330,76       │ 697,83 │ 519,41 │ 448,58 │        234,76       │ 697,83 │ 519,41 │ 448,58 │       234,76        │ 654,04 │ 510,97 │ 488,97 │        234,24       │ 654,04 │ 510,97 │ 488,97 │       234,24        │ 548,88 │ 424,91 │           302,65             │ 548,88 │ 424,91 │          302,65              │
│системы          │ нежилых │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│водоотведения    │помещений│                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│(канализации)    │  дома   │                │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┴────────┴────────┴─────────────────────┼────────┼────────┼────────┴─────────────────────┼────────┼────────┼────────┴─────────────────────┼────────┼────────┼────────┴─────────────────────┼────────┼────────┼────────┴─────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────┤
│Ремонт           │  кв. м  │                │                                                │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │
│внутридомовой    │ площади │                │                                                │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │
│инженерной       │ жилых и │     671,02     │                    548,64                      │ 706,77 │ 642,52 │           500,57             │ 706,77 │ 642,52 │           500,57             │ 706,77 │ 642,52 │           500,57             │ 706,77 │ 642,52 │           500,57             │ 706,77 │ 642,52 │           500,57             │ 706,77 │ 642,52 │          500,57              │
│системы          │ нежилых │                │                                                │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │
│газоснабжения    │помещений│                │                                                │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │
│                 │  дома   │                │                                                │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │        │        │                              │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┬────────┬────────┬─────────────────────┼────────┼────────┼────────┬──────────┬──────────┼────────┼────────┼────────┬─────────────────────┼────────┼────────┼────────┬─────────────────────┼────────┼────────┼────────┬─────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────┤
│Ремонт           │  кв. м  │                │        │        │        │                     │        │        │        │          │          │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│внутридомовой    │ площади │                │        │ 999,43 │ 688,17 │       524,58        │1089,09 │ 850,85 │ 895,75 │  424,61  │          │1089,09 │ 850,85 │ 895,75 │       424,61        │ 982,15 │ 767,31 │ 807,70 │       424,61        │ 982,15 │ 767,31 │ 807,70 │       424,61        │ 768,96 │ 767,31 │           462,12             │ 768,96 │ 767,31 │          462,12              │
│инженерной       │ жилых и │    1214,42     │1279,27 │(1449,16│(997,85 │      (997,85        │(1580,48│(1233,74│(1298,84│ (615,68  │          │(1580,48│(1233,74│(1298,84│      (615,68        │(1424,12│(1112,60│(1171,17│      (615,68        │(1424,12│(1112,60│(1171,17│      (615,68        │(1275,93│(1112,60│          (670,07             │(1275,93│(1112,60│         (670,07              │
│системы          │ нежилых │                │        │ <***>) │ <***>) │       <***>)        │<***>)  │ <***>) │ <***>) │  <***>)  │          │<***>)  │ <***>) │ <***>) │       <***>)        │ <***>) │ <***>) │ <***>) │       <***>)        │ <***>) │ <***>) │ <***>) │       <***>)        │ <***>) │ <***>) │           <***>)             │ <***>) │ <***>) │          <***>)              │
│электроснабжения │помещений│                │        │        │        │                     │        │        │        │          │          │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
│                 │  дома   │                │        │        │        │                     │        │        │        │          │          │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │        │                     │        │        │                              │        │        │                              │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┬──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┬──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┬──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┬──────────┼────────┼────────┼────────┬──────────┬──────────┼────────┼────────┼────────┬──────────┬──────────┤
│Ремонт или замена│         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
│лифтового        │         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
│оборудования,    │         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
│признанного      │ 1 лифт  │                │        │        │        │2068304,32│3685476,24│        │        │        │2068304,32│3685476,24│        │        │        │2068304,32│3685476,24│        │        │        │2068304,32│3685476,24│        │        │        │2068304,32│3685476,24│        │        │        │2068304,32│3685476,24│        │        │        │2068304,32│3685476,24│
│непригодным для  │         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
│эксплуатации,    │         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
│ремонт лифтовых  │         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
│шахт             │         │                │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │        │        │        │          │          │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┼────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┼────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┼────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┼────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┼────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┼────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┤
│                 │ кв. м   │2754,31 (в случае бесподвальных МКД, в случае замены штукатурного│ 2373,07 (в случае бесподвальных МКД, в случае  │ 1133,35 (в случае бесподвальных МКД, в случае  │ 2373,07 (в случае бесподвальных МКД, в случае  │ 1133,35 (в случае бесподвальных МКД, в случае  │ 2373,07 (в случае бесподвальных МКД, в случае  │ 1133,35 (в случае бесподвальных МКД, в случае  │
│Ремонт фасада    │ площади │слоя более 70% - 3167,46; для рустованного фасада с декоративными│ замены штукатурного слоя более 70% - 2960,18;  │наличия конструктивных особенностей, отличных от│ замены штукатурного слоя более 70% - 2960,18;  │наличия конструктивных особенностей, отличных от│ замены штукатурного слоя более 70% - 2960,18;  │наличия конструктивных особенностей, отличных от│
│                 │ фасада  │                      элементами - 3856,03)                      │    для рустованного фасада с декоративными     │          типового проекта, - 1486,69)          │    для рустованного фасада с декоративными     │          типового проекта, - 1486,69)          │    для рустованного фасада с декоративными     │          типового проекта, - 1486,69)          │
│                 │         │                                                                 │             элементами - 3322,30)              │                                                │             элементами - 3322,30)              │                                                │             элементами - 3322,30)              │                                                │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┬────────────────────────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────────────┤
│Ремонт подвальных│  кв. м  │                │                                                │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │
│помещений,       │ площади │                │                   964,87                       │ 823,37 │                688,28                 │ 823,37 │                688,28                 │ 877,59 │                685,62                 │ 877,59 │               685,62                  │ 548,49 │              428,51                   │ 548,49 │               428,51                  │
│относящихся к    │ жилых и │    2358,50     │                  (1769,31                      │(1763,75│               (1266,3                 │(1763,75│               (1266,3                 │(1350,15│               (1054,81                │(1350,15│              (1054,81                 │(843,83 │             (659,25                   │(843,83 │              (659,25                  │
│общему имуществу │ нежилых │                │                   <****>)                      │<****>) │               <****>)                 │<****>) │               <****>)                 │<****>) │                <****>)                │<****>) │               <****>)                 │<****>) │             <****>)                   │<****>) │              <****>)                  │
│в многоквартирном│помещений│                │                                                │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │
│доме             │  дома   │                │                                                │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │        │                                       │
├─────────────────┼─────────┼────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┤
│                 │  кв. м  │                                                                                                                                                              Для домов с железобетонной плоской кровлей:                                                                                                                                                              │
│                 │ площади │                                                                                                                                                без парапета из наплавляемого материала с заменой утеплителя - 5212,99;                                                                                                                                                │
│                 │ кровли  │                                                                                                                   с парапетом с заменой стяжки, утеплителя, пароизоляции из наплавляемого материала с устройством примыканий к парапетам - 6120,92                                                                                                                    │
│                 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                 │  кв. м  │                                                                                                              Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, замена плоской кровли на стропильную, устройство выходов на кровлю - 5803,89.                                                                                                               │
│Ремонт крыши     │ площади │                                                                                                  Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу с ремонтом плит покрытия, замена плоской кровли на стропильную, устройство выходов на кровлю - 7059,86                                                                                                   │
│                 │ кровли  │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
│                 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                 │  кв. м  │                                                                                                                                                              Для домов со стропильной чердачной кровлей:                                                                                                                                                              │
│                 │ площади │                                                                                                                            6935,00, требующей замены более 70% стропильной системы (для сложных крыш (наличие 5 и более скатов) - 7804,58)                                                                                                                            │
│                 │ кровли  │                                                                                                                            4885,25, требующей замены менее 70% стропильной системы (для сложных крыш (наличие 5 и более скатов) - 5736,91)                                                                                                                            │
├─────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ремонт фундамента│  кв. м  │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
│многоквартирного │ площади │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
│дома             │застройки│                                                                                                                                                               13469,38                                                                                                                                                                                                │
│                 │  дома   │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
│(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 11.06.2019 N 230-п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   │
└─────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечания:
<*> 0 тип - многоквартирные дома коридорного типа; многоквартирные дома одноэтажные; многоквартирные дома - общежития; многоквартирные дома - бывшие административные здания; прочие многоквартирные дома, имеющие конструктивные особенности, определенные приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 10.02.2016 N 13 "Об утверждении методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств фондов капитального ремонта";
<**> - увеличенная предельная стоимость устанавливается для многоквартирных домов с циркуляционной линией или бойлером;
<***> - увеличенная предельная стоимость устанавливается для многоквартирных домов при наличии двух и более вводно-распределительных устройств;
<****> - увеличенная предельная стоимость устанавливается для многоквартирных домов в случае, если требуется гидроизоляция подвальных помещений.

Приложение N 6
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 01.07.2014 N 261-п

РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ
ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ
ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, С УЧЕТОМ
ИХ ТИПА И ЭТАЖНОСТИ НА 2020 - 2022 ГОДЫ

		Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области
от 01.02.2022 N 24-п)		

┌────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Вид услуг и   │   На    │                                                                                                                                                 Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту по типам многоквартирных домов в рублях с учетом НДС                                                                                                                                                 │
│  (или) работ   │ единицу ├────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│                │измерения│многоквартирные │     многоквартирные дома типов "конструктивизм"      │    многоквартирные дома типа "хрущевки" кирпичные     │         многоквартирные дома типа "хрущевки"          │         многоквартирные дома типа "кирпичные          │         многоквартирные дома типа "панельные          │    многоквартирные дома типа "кирпичные и каменные     │     многоквартирные дома типа "панельные "новое      │
│                │         │      дома      │  постройки 1918 - 1930 гг.", "сталинские" постройки  │         и каменные постройки 1957 - 1970 гг."         │         панельные постройки 1957 - 1970 гг."          │         и каменные постройки 1970 - 1980 гг."         │              постройки 1970 - 1980 гг."               │     "новое строительство" постройки после 1980 г."     │       строительство" постройки после 1980 г."        │
│                │         │"дореволюционной│        1931 - 1956 гг.", "немецкие" постройки        │                                                       │                                                       │                                                       │                                                       │                                                        │                                                      │
│                │         │ постройки" (до │         1945 - 1948 гг." и "деревянные дома"         │                                                       │                                                       │                                                       │                                                       │                                                        │                                                      │
│                │         │   1917 года)   │                                                      │                                                       │                                                       │                                                       │                                                       │                                                        │                                                      │
│                │         ├────────────────┼────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┼─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┼─────────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────────┼─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┼─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┼─────────┬─────────┬────────┬────────────┬──────────────┼─────────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┤
│                │         │   независимо   │ 0 тип  │  1 тип  │  2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│0 тип <*>│  1 тип  │  2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│0 тип <*>│  1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше │0 тип <*>│  1 тип  │  2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│0 тип <*>│  1 тип  │  2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│0 тип <*>│  1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│ 4 тип (свыше │0 тип <*>│  1 тип  │ 2 тип  │3 тип (7-10-│4 тип (свыше│
│                │         │  от этажности  │  <*>   │  (2-3-  │  (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │         │  (2-3-  │  (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │         │  (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей)  │         │  (2-3-  │  (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │         │  (2-3-  │  (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │         │  (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │  10 этажей)  │         │  (2-3-  │ (4-6-  │  этажный)  │ 10 этажей) │
│                │         │                │        │этажный) │этажный) │            │            │         │этажный) │этажный) │            │            │         │этажный) │этажный)│            │             │         │этажный) │этажный) │            │            │         │этажный) │этажный) │            │            │         │этажный) │этажный)│            │              │         │этажный) │этажный)│            │            │
├────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┴────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┴────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┴─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┴────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┴────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┴──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┴────────────┤
│Ремонт          │кв. м    │    1 798,60    │2 491,89│1 868,92 │1 532,85 │         818,24          │2 303,20 │1 687,97 │1 776,82 │        1 288,95         │2 303,20 │1 687,97 │1 776,82│         1 288,95         │2 088,30 │1 566,22 │1 095,94 │        2 088,30         │1566,22  │1 095,94 │2 201,46 │        1 566,22         │ 916,33  │2 201,46 │1 566,22│          916,33           │1 798,60 │2 491,89 │1 868,92│        1 532,85         │
│внутридомовой   │площади  │                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│инженерной      │жилых и  │                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│системы         │нежилых  │                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│теплоснабжения  │помещений│                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│                │дома     │                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
├────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┴─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────┤
│Ремонт          │кв. м    │     807,57     │ 939,09 │ 451,52  │              428,95               │ 826,12  │ 348,52  │ 377,35  │         209,38          │ 826,12  │ 348,52  │ 377,35 │          209,38          │995,89   │ 340,17  │ 323,16  │         177,60          │ 995,89  │ 340,17  │ 323,16  │         177,60          │ 918,98  │ 387,69  │ 323,16 │          212,90           │ 918,98  │ 387,69  │ 323,16 │         212,90          │
│внутридомовой   │площади  │                │        │         │                                   │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│инженерной      │жилых и  │                │        │         │                                   │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│системы         │нежилых  │                │        │         │                                   │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│холодного       │помещений│                │        │         │                                   │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│водоснабжения   │дома     │                │        │         │                                   │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
├────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼─────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┴─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┴────────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┴─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┴─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┴───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┴─────────────────────────┤
│Ремонт          │кв. м    │     640,64     │1489,45 │                   586,73                    │ 822,56  │      499,01       │         274,21          │ 822,56  │      499,01      │          274,21          │ 763,29  │      524,76       │         242,77          │ 763,29  │      524,76       │         242,77          │ 699,57  │ 480,96  │               323,61               │ 699,57  │ 480,96  │              323,61              │
│внутридомовой   │площади  │                │        │               (1066,78 <**>)                │(1328,45 │   (915,78 <**>)   │      (529,73 <**>)      │(1328,45 │  (915,78 <**>)   │      (529,73 <**>)       │(1087,51 │      (849,77      │      (469,01 <**>)      │(1087,51 │      (849,77      │      (469,01 <**>)      │(1189,26 │ (929,12 │           (691,39 <**>)            │(1189,26 │ (929,12 │          (691,39 <**>)           │
│инженерной      │жилых и  │                │        │                                             │  <**>)  │                   │                         │  <**>)  │                  │                          │  <**>)  │       <**>)       │                         │  <**>)  │       <**>)       │                         │  <**>)  │  <**>)  │                                    │  <**>)  │  <**>)  │                                  │
│системы горячего│нежилых  │                │        │                                             │         │                   │                         │         │                  │                          │         │                   │                         │         │                   │                         │         │         │                                    │         │         │                                  │
│водоснабжения   │помещений│                │        │                                             │         │                   │                         │         │                  │                          │         │                   │                         │         │                   │                         │         │         │                                    │         │         │                                  │
│                │дома     │                │        │                                             │         │                   │                         │         │                  │                          │         │                   │                         │         │                   │                         │         │         │                                    │         │         │                                  │
├────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼─────────┬─────────┬─────────────────────────┼─────────┼─────────┬─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┬────────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┬─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┬─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────────┤
│Ремонт          │кв. м    │     599,63     │1 044,01│ 758,55  │ 511,02  │         336,52          │ 908,48  │ 628,87  │ 456,39  │         238,32          │ 908,48  │ 628,87  │ 456,39 │          238,32          │ 715,52  │ 519,87  │ 497,49  │         238,32          │ 715,52  │ 519,87  │ 497,49  │         238,32          │ 714,56  │ 432,31  │               307,92               │ 714,56  │ 432,31  │              307,92              │
│внутридомовой   │площади  │                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │                                    │         │         │                                  │
│инженерной      │жилых и  │                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │                                    │         │         │                                  │
│системы         │нежилых  │                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │                                    │         │         │                                  │
│водоотведения   │помещений│                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │                                    │         │         │                                  │
│(канализации)   │дома     │                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                          │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │                                    │         │         │                                  │
├────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┴─────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┴──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┴─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┴─────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────────┤
│Ремонт          │кв. м    │     665,65     │                        544,25                        │1 130,83 │ 637,38  │              496,57               │1 130,83 │ 637,38  │              496,57               │1 130,83 │ 637,38  │              496,57               │1 130,83 │ 637,38  │              496,57               │1 130,83 │ 637,38  │               496,57               │1 130,83 │ 637,38  │              496,57              │
│внутридомовой   │площади  │                │                                                      │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                    │         │         │                                  │
│инженерной      │жилых и  │                │                                                      │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                    │         │         │                                  │
│системы         │нежилых  │                │                                                      │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                    │         │         │                                  │
│газоснабжения   │помещений│                │                                                      │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                    │         │         │                                  │
│                │дома     │                │                                                      │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                   │         │         │                                    │         │         │                                  │
├────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┬─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┬─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┬─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┬─────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────────┤
│Ремонт          │кв. м    │    1 209,00    │1 566,62│ 1113,77 │ 685,10  │         519,25          │1 191,46 │ 948,19  │ 998,22  │         422,72          │1 191,46 │ 948,19  │ 998,22  │         422,72          │ 1074,47 │ 855,42  │ 900,10  │         422,72          │ 1074,47 │ 855,42  │ 900,10  │         422,72          │ 841,24  │ 855,10  │               460,06               │ 841,24  │ 855,10  │              460,06              │
│внутридомовой   │площади  │                │        │(1257,18 │(1091,65 │     (1091,65 <***>)     │(1 729,05│(1349,71 │(1420,93 │         (673,55         │(1 729,05│(1349,71 │(1420,93 │     (673,55 <***>)      │(1 557,99│(1217,18 │(1281,26 │     (673,55 <***>)      │(1 557,99│(1217,18 │(1281,26 │     (673,55 <***>)      │(1 395,86│(1217,18 │           (733,05 <***>)           │(1 395,86│(1217,18 │          (733,05 <***>)          │
│инженерной      │жилых и  │                │        │ <***>)  │ <***>)  │                         │ <***>)  │ <***>)  │ <***>)  │         <***>)          │ <***>)  │ <***>)  │ <***>)  │                         │ <***>)  │ <***>)  │ <***>)  │                         │ <***>)  │ <***>)  │ <***>)  │                         │ <***>)  │ <***>)  │                                    │ <***>)  │ <***>)  │                                  │
│системы         │нежилых  │                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │                                    │         │         │                                  │
│электроснабжения│помещений│                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │                                    │         │         │                                  │
│                │дома     │                │        │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │                                    │         │         │                                  │
├────────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┴────────────┬────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┬───────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┬─────────────────────────┤
│Ремонт или      │1 лифт   │                │        │         │  2 410  │      4 031 911,01       │         │         │     2 410 707,14     │4 031 911,01│         │         │  2 410  │      4 031 911,01       │         │         │  2 410  │      4 031 911,01       │         │         │  2 410  │      4 031 911,01       │         │         │ 2 410  │       4 031 911,01        │         │         │ 2 410  │      4 031 911,01       │
│замена лифтового│         │                │        │         │ 707,14  │                         │         │         │                      │            │         │         │ 707,14  │                         │         │         │ 707,14  │                         │         │         │ 707,14  │                         │         │         │ 707,14 │                           │         │         │ 707,14 │                         │
│оборудования,   │         │                │        │         │         │                         │         │         │                      │            │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│признанного     │         │                │        │         │         │                         │         │         │                      │            │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│непригодным для │         │                │        │         │         │                         │         │         │                      │            │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│эксплуатации,   │         │                │        │         │         │                         │         │         │                      │            │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│ремонт лифтовых │         │                │        │         │         │                         │         │         │                      │            │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
│шахт            │         │                │        │         │         │                         │         │         │                      │            │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │         │                         │         │         │        │                           │         │         │        │                         │
├────────────────┼─────────┼────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────────┼─────────┴─────────┴──────────────────────┴────────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────────┼─────────┴─────────┴────────┴───────────────────────────┼─────────┴─────────┴────────┴─────────────────────────┤
│Ремонт фасада   │кв. м    │3042,47 (в случае бесподвальных МКД, в случае замены штукатурного слоя │ 2284,60 (в случае бесподвальных МКД, в случае замены  │ 1251,93 (в случае бесподвальных МКД, в случае наличия │ 2621,35 (в случае бесподвальных МКД, в случае замены  │ 1091,10 (в случае бесподвальных МКД, в случае наличия │  2284,60 (в случае бесподвальных МКД, в случае замены  │1251,93 (в случае бесподвальных МКД, в случае наличия │
│                │площади  │     более 70% - 3975,97; для рустованного фасада с декоративными      │штукатурного слоя более 70% - 3715,79; для рустованного│   конструктивных особенностей, отличных от типового   │штукатурного слоя более 70% - 3238,44; для рустованного│   конструктивных особенностей, отличных от типового   │       штукатурного слоя более 70% - 3238,44; для       │  конструктивных особенностей, отличных от типового   │
│                │фасада   │                         элементами - 4840,31)                         │     фасада с декоративными элементами - 4170,33)      │                  проекта, - 1626,44)                  │     фасада с декоративными элементами - 3634,59)      │                  проекта, - 1626,44)                  │    рустованного фасада с декоративными элементами -    │                 проекта, - 1866,18)                  │
│                │         │                                                                       │                                                       │                                                       │                                                       │                                                       │                        3634,59)                        │                                                      │
├────────────────┼─────────┼────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┬─────────────────────────────────────────────┼─────────┬─────────────────────────────────────────────┼─────────┬─────────────────────────────────────────────┼─────────┬─────────────────────────────────────────────┼─────────┬──────────────────────────────────────────────┼─────────┬────────────────────────────────────────────┤
│Ремонт          │кв. м    │    2 089,97    │                        970,34                        │ 1022,27 │                   692,20                    │ 1022,27 │                   692,20                    │ 960,09  │                   689,51                    │ 960,09  │                   689,51                    │ 600,05  │                    430,94                    │ 600,05  │                   430,94                   │
│подвальных      │площади  │                │                   (1935,63 <****>)                   │(1929,54 │              (1385,33 <****>)               │(1929,54 │              (1385,33 <****>)               │(1676,33 │              (1309,62 <****>)               │(1676,33 │              (1309,62 <****>)               │ (923,15 │               (721,22 <****>)                │ (923,15 │              (721,22 <****>)               │
│помещений,      │жилых и  │                │                                                      │ <****>) │                                             │ <****>) │                                             │ <****>) │                                             │ <****>) │                                             │ <****>) │                                              │ <****>) │                                            │
│относящихся к   │нежилых  │                │                                                      │         │                                             │         │                                             │         │                                             │         │                                             │         │                                              │         │                                            │
│общему имуществу│помещений│                │                                                      │         │                                             │         │                                             │         │                                             │         │                                             │         │                                              │         │                                            │
│в               │дома     │                │                                                      │         │                                             │         │                                             │         │                                             │         │                                             │         │                                              │         │                                            │
│многоквартирном │         │                │                                                      │         │                                             │         │                                             │         │                                             │         │                                             │         │                                              │         │                                            │
│доме            │         │                │                                                      │         │                                             │         │                                             │         │                                             │         │                                             │         │                                              │         │                                            │
├────────────────┼─────────┼────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────┤
│Ремонт крыши    │кв. м    │                                                                                                                                                                                      Для домов с железобетонной плоской кровлей:                                                                                                                                                                                      │
│                │площади  │                                                                                                                                                                        без парапета из наплавляемого материала с заменой утеплителя - 5075,68;                                                                                                                                                                        │
│                │кровли   │                                                                                                                                           с парапетом с заменой стяжки, утеплителя, пароизоляции из наплавляемого материала с устройством примыканий к парапетам - 7606,32                                                                                                                                            │
│                ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                │кв. м    │                                                                                                                                      переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, замена плоской кровли на стропильную, устройство выходов на кровлю - 5651,00;                                                                                                                                       │
│                │площади  │                                                                                                                          переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу с ремонтом плит покрытия, замена плоской кровли на стропильную, устройство выходов на кровлю - 8773,10                                                                                                                           │
│                │кровли   │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
│                ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                │кв. м    │                                                                                                                                                                                      Для домов со стропильной чердачной кровлей:                                                                                                                                                                                      │
│                │площади  │                                                                                                                                                    8617,95 требующей замены более 70% стропильной системы (для сложных крыш (наличие 5 и более скатов) - 9392,02);                                                                                                                                                    │
│                │кровли   │                                                                                                                                                    4756,57 требующей замены менее 70% стропильной системы (для сложных крыш (наличие 5 и более скатов) - 6276,18)                                                                                                                                                     │
├────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ремонт          │кв. м    │                                                                                                                                                                                                       13604,07                                                                                                                                                                                                        │
│фундамента      │площади  │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
│многоквартирного│застройки│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
│дома            │дома     │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       │
└────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<*> 0 тип - многоквартирные дома коридорного типа; многоквартирные дома одноэтажные; многоквартирные дома - общежития; многоквартирные дома - бывшие административные здания; прочие многоквартирные дома, имеющие конструктивные особенности, определенные приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 10.02.2016 N 13 "Об утверждении методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств фондов капитального ремонта".
<**> Увеличенная предельная стоимость устанавливается для многоквартирных домов с циркуляционной линией или бойлером.
<***> Увеличенная предельная стоимость устанавливается для многоквартирных домов при наличии двух и более вводно-распределительных устройств.
<****> Увеличенная предельная стоимость устанавливается для многоквартирных домов в случае, если требуется гидроизоляция подвальных помещений.